**Ovabağ Ortaokulu Jeneratör Yakıtı Alımı Teknik Şartnamesi**

1. Dizel, TSE tarafından hazırlanan, ekli Eylül 2005 tarihli "TS 3082 EN 590 Otomotiv Yakıtları-Dizel (Motorin)-Gerekler ve Deney Yöntemleri" standardına uygun olmalıdır.
2. Alımı yapılacak akaryakıt ürünleri TSE Standartlarına, TÜPRAŞ Spesifikasyonları, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik bakanlığının hava kirliliğini önleme ve diğer konularda öngördüğü özellikleri taşıyacaktır.

**Not:**   
1- Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olarak elden tarafımıza ulaştırılmalıdır.

2- Muayene sonrası teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir.

3- Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.

5- Tekliflerin en geç 18.12.2023 saat 16.00’a kadar verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde verilen teklifler işleme alınmayacaktır. Teklifler okul müdürlüğüne elden teslim edilecektir.